# Halte- und Einsteigbügel SiS 5 HB

**Halte- und Einsteigbügel,** aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Bestehend aus gebogenem Rohr 33,7 x 2,0 mm mit Befestigungsplatten zum Andübeln.

Halte- und Einsteigbügel vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff 1.4404 (AISI 316 L)

➤ Edelstahl Durchsteckanker als Befestigungsmaterial